Problembeschreibung
===================

* Leichter Anstieg im Verbrauch
* Notlauf nach Hochschalten am Berg unter hoher Last

Maßnahmen
=========

Getauschte Komponenten:
* Luftmassenmesser 
* Turbolader-Regelventil (N75)

Vorgenommene Arbeiten:
* VTG-Gymnastik durchgeführt
* AGR Ventil gereinigt
* fehlende Dichtung am AGR-Rohr eingebaut

